RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming
1.1. Productidentificatie

Co-pro Universeel Stofarm Egalisatiemiddel

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante geïdentificeerde gebruiken: Product van bouwchemie

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Firma:
Cotap B.V.	

	
___________________________________________________________________________
Telefoon: +31 (0)38 385 1500
e-mail adres:  info@cotap.nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

+31 (0)38 3851500 of +31(0)6 1213 3260

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 1

H318, H315

Indien in deze sectie gevaarlijke inhoudsstoffen worden vermeld, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

2.2. Etiketteringselementen

Globally Harmonized System, EU (GHS)

Pictogram:

Signaalwoord:
Gevaar

Gevaarsindicatie:
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.	
H315	Veroorzaakt huidirritatie.	

Veiligheidsinstructie:
P102	Buiten het bereik van kinderen houden.	

Voorzorgsverklaringen (preventie):
P280	Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.	
P264	Na het werken met dit product grondig met veel water en zeep wassen.	

Veiligheidsaanbevelingen (respons):
P305 + P351 + P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.	
P315	Onmiddellijk een arts raadplegen.	
P302 + P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.	
P332 + P313	Bij huidirritatie: een arts raadplegen.	

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevaarbepalende componenten voor de etikettering: Cement, portland, chemicals

2.3. Andere gevaren

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Indien van toepassing wordt in deze rubriek informatie verstrekt over andere gevaren die niet tot een indeling leiden, maar die kan bijdragen tot de algemene gevaren van de stof of het mengsel. 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen

Chemische omschrijving

gemodificeerd cementmortel

Gevaarlijke inhoudstoffen (GHS)
conform Verordening (EG) nr. 1272/2008

cement, portland, chemicaliën
gehalte (W/W): >= 7 % - < 10 %
CAS-nummer: 65997-15-1
EG-nummer: 266-043-4
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 1
STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)
H318, H315, H335

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Hulpverleners moeten aan eigen bescherming denken. Verontreinigde kleding verwijderen. 

Na inademen:
Na inademen van stof: Rust, frisse lucht. Bij klachten: Arts raadplegen. 

Na huidcontact:
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. In geen geval oplosmiddelen gebruiken. Indien irriterende effecten optreden, dokter raadplegen. 

Na contact met de ogen:
15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, door oogarts laten controleren 

Na inslikken:
Direct de mond spoelen en rijkelijk water drinken, doktershulp vragen. Braken enkel uitlokken wanneer dit door een antigifcentrum (BE) of vergiftigingeninformatiecentrum (NL) of een arts wordt opgedragen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen: De belangrijkste bekende symptomen en effecten worden beschreven in de etikettering (zie rubriek 2) en/of in rubriek 11.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van vitale functies), geen specifiek tegengif bekend. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Aanvullende aanwijzingen: 
Product zelf is niet brandbaar. Alleen het verpakkingsmateriaal kan vuur vatten. De blusmiddelen die gewoonlijk worden gebruikt zijn voldoende.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Product is niet brandbaar of ontplofbaar. Geen bijzondere gevaren bekend. 

5.3. Advies voor brandweerlieden
Bijzondere beschermingsuitrusting: 
Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat met persluchtcylinder. 

Verdere gegevens: 
Het product zelf brandt niet; blusmaatregelen afstemmen op de omgevingsbrand. Gevaar hangt van de brandende stoffen en de brandomstandigheden af. Brandresten en gecontamineerd bluswater overeenkomstig plaatselijke overheidsvoorschriften als afval behandelen. 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Vorming van stof vermijden. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Persoonlijke beschermende kleding gebruiken. De bij omgang met chemische bouwstoffen gebruikelijke voorzorgsmaatregelen dienen in acht te worden genomen. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
D.m.v. mechanische apparatuur opnemen. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
De informatie m.b.t. de blootstellingscontrole, de persoonlijke bescherming en de verwerkingsvoorwaarden bevindt zich in de rubrieken 8 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Vorming van stof vermijden. Het cement in dit product reageert alkalisch met water/vocht, wat tot ernstige irritatie van de huid of van de slijmvliezen kan veroorzaken. Het vocht van de huid of van het slijmvlies volstaat voor deze reactie. Daarom vermijdt men best langer direct contact met het droge product. Inademing van stoffen vermijden. Huidcontact vermijden. Bij het legen van zakken in machines met de wind mee werken en de vrije val zo gering mogelijk houden. Bij het overstorten van grotere hoeveelheden zonder afzuiginrichting: adembescherming gebruiken. 

Brand- en explosiebescherming:
Geen bijzondere maatregelen vereist. 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Verdere gegevens m.b.t. de opslagvoorwaarden: Vaten goed gesloten op een droge plaats bewaren. 

7.3. Specifiek eindgebruik
Voor het (de) relevant geïdentificeerde gebruik(en) in rubriek 1, moet met het advies in rubriek 7 rekening gehouden worden. 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters

Bestanddelen met blootstellingsgrenswaarden op de werkplek

1317-65-3: kalksteen	
TGG waarde (8 uren) 10 mg/m3 (MAC (NL))	
14808-60-7: kwarts (SiO2)	
TGG waarde (8 uren) 0,075 mg/m3 (MAK (NL)), Inhaleerbaar stof
Sectie B: Lijst van carcinogene stoffen	

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
Adembescherming:
Adembescherming indien vorming van stof. (Deeltjesfilter EN 143 type P1)

Handbescherming:
Met nitril gecoate katoenen handschoenen (bv. EN 388, 374)

Oogbescherming:
Goed gesloten veiligheidsbril (korfbril) (EN 166)

Lichaamsbescherming:
Lichaamsbescherming in functie van handeling en blootstelling kiezen., lichte veiligheidskleding

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen
Aanraking met huid, ogen, kleding vermijden. Inademing van stoffen vermijden. Om vuilopname bij  de omgang te voorkomen, moeten gesloten werkkleding en werkhandschoenen gebruikt worden. De bij omgang met chemische bouwstoffen gebruikelijke voorzorgsmaatregelen dienen in acht te worden genomen. Niet eten, drinken of roken tijdens verwerking. Voor pauzes en bij werkbeëindiging handen en/of gezicht wassen. Na het werk huid reinigen en verzorgen. Handschoenen moeten regelmatige en voor gebruikt gecontroleerd worden. Moeten indien nodig vervangen worden (bv. kleine lekages). Onmiddellijk besmette kleding uittrekken en voor hergebruik reinigen of weggooien indien nodig. 

Milieublootstelling controles
Informatie voor de beperking en de controle van de blootstelling van het milieu is te vinden in de sectie 6.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Vorm: 	poeder	
Kleur: 	grijs	
Reuk:	kenmerkend	
Geurdrempelwaarde:	
Niet bepaald wegens het potentiële gevaar voor de gezondheid bij inhalatie.		
pH-waarde:	12
(20 °C) 
(als waterige suspensie)		
Smelttemperatuur:	
niet bepaald		
Kooktemperatuur:	
niet bepaald		
Vlampunt:	
Niet ontvlambaar.		
Ontbrandbaarheid:	niet ontvlambaar		
Onderste explosiegrens:	 
Op basis van onze huidige ervaring met dit product en onze kennis over de samenstelling, verwachten we geen nadelige gevolgen voor zover het product correct wordt gebruikt waarvoor het is bestemd.		
Bovenste explosiegrens:	
Op basis van onze huidige ervaring met dit product en onze kennis over de samenstelling, verwachten we geen nadelige gevolgen voor zover het product correct wordt gebruikt waarvoor het is bestemd.		
Soortelijke massa:	2,6 - 2,9 g/cm3 
(20 °C) 
Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.		
Oplosbaarheid in water:	onoplosbaar		
Zelfontbranding:	niet zelfontbrandbaar
		
Thermische ontleding:	Geen ontleding,wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen. 	
Explosiegevaar:	niet ontplofbaar		

9.2. Overige informatie

Mengbaarheid met water:	
mengbaar		
Hygroscopie:	hygroscopisch	
Overige informatie:
Indien nodig, is de informatie betreffende andere fysische en chemische parameters in deze rubriek vermeld.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.

Metaalcorrosie:	Niet corrosief op metaal. 	

10.2. Chemische stabiliteit
Het product is stabiel, wanneer de voorschriften/richtlijnen voor opslag en gebruik in acht genomen worden. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Het product is stabiel, wanneer de voorschriften/richtlijnen voor opslag en gebruik in acht genomen worden. 

10.4. Te vermijden omstandigheden
Zie rubriek 7 van het VIB - Hantering en opslag. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen: 
sterke basen, sterke zuren

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontledingsproducten, wanneer de voorschriften/aanwijzing bij opslag en behandeling in acht worden genomen

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

Evaluatie van de acute toxiciteit:
Na eenmalige orale opname praktisch niet toxisch. Bij eenmalige aanraking met de huid praktisch niet toxisch Na eenmalige inhalatoire opname praktisch niet toxisch. 

Irriterende werking

Evalutatie irritatie:
Irriterend bij huidcontact. Kan ernstig oogletsel veroorzaken. 

Informatie over: cement, portland, chemicaliën
Experimentele/berekende data:
huidcorrosie/-irritatie konijn: Irriterend
----------------------------------

Informatie over: cement, portland, chemicaliën
Experimentele/berekende data:
Ernstige oogbeschadiging/-irritatie konijn: onherstelbare schade
----------------------------------

Ademhalings-/huidsensibilisering

Evaluatie sensibilisering:
Er is geen aanwijzingen voor een huidsensibiliserend potentieel. Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten. 

Het chromaatgehalte in dit product werd gereduceerd. Zolang de aangegeven houdbaarheid niet is overschreden, is een sensibiliserende werking door het chromaat weinig waarschijnlijk. 

Kiemcelmutageniteit

Beoordeling mutageniteit:
De chemische structuur geeft geen bijzondere verdachtmaking van dergelijke werking. Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan. 

Carcinogeniteit

Beoordeling carcinogeniteit:
De chemische structuur geeft geen bijzondere verdachtmaking van dergelijke werking. Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan. 

Voortplantingstoxiciteit

Beoordeling reproductieve toxiciteit:
De chemische structuur geeft geen bijzondere verdachtmaking van dergelijke werking. Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan. 

Ontwikkelingstoxiciteit

Beoordeling teratogeniteit:
De chemische structuur geeft geen bijzondere verdachtmaking van dergelijke werking. Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan. 

Specifieke orgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling)

Opmerkingen: Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan. 

Toxiciteit bij herhaalde dosis en specifieke orgaantoxiciteit (herhaaldelijke blootstelling)

Evaluatie over toxiciteit bij herhaaldelijke toediening:
Er zijn geen evalueerbare studies over de toxiciteit bij herhaaldelijk toedienen ter beschikking. Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan. 

Gevaar bij inademing

Geen gevaar bij aspiratie verwacht.

Andere aanwijzingen over toxiciteit

Bij juiste omgang en bij gebruik conform de voorschriften veroorzaakt het product volgens onze ervaringen en informatie geen schadelijke effecten op de gezondheid. Het product werd niet onderzocht. De informatie m.b.t. de toxicologie werd uit de eigenschappen van de afzonderlijke componenten afgeleid. 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit

Evaluatie aquatische toxiciteit:
Met grote waarschijnlijkheid onschadelijk voor waterorganismen. 
Het product leidt tot pH schommelingen. Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan. 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Beoordeling biologische afbreekbaarheid en eliminatie (H20):
Niet van toepassing voor anorganische stoffen. 

Anorganisch product, is door biologische zuivering niet uit het water te elimineren. Het product is moeilijk oplosbaar in water. Het kan door abiotische processen, b.v. mechanische afscheiding, verregaand uit het water geëlimineerd worden. 

Gegevens over eliminatie:
niet van toepassing 

12.3. Bioaccumulatie

Beoordeling bioaccumulatiepotentieel:
Op grond van de consistentie en de wateroplosbaarheid van het product is een biologische beschikbaarheid niet waarschijnlijk. 

12.4. Mobiliteit in de bodem

Beoordeling van het transport tussen milieucompartimenten:
Vluchtigheid: Van het wateroppervlak verdampt de stof niet in de atmosfeer. 
Adsorptie in de bodem: Bij binnendringen in de bodem moet rekening worden gehouden met adsorptie aan vaste bodemdeeltjes. Contaminatie van grondwater valt niet te verwachten. 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Het product bevat geen stof die aan de PBT criteria (persistent/bioaccumulatief/toxisch)of aan de vPvB criteria (erg persistent/erg bioaccumulatief) voldoet 

12.6. Andere schadelijke effecten

Het product bevat geen stoffen opgelijst in de verordening (EG) 1005/2009 betreffende ozonlaag afbrekende stoffen. 

12.7. Aanvullende aanwijzingen

Andere ecotoxicologische aanwijzingen:
Product niet ongecontroleerd in het milieu laten vrijkomen. Het product is niet onderzocht. De informatie m.b.t. de ecotoxicologie is afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten. 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

De nationale en lokale wettelijke voorschriften moeten in acht worden genomen.
Residuen moeten als de stof/het product worden verwijderd.

Ongereinigde verpakking:
Volledig geleegde verpakkingen komen voor recycling in aanmerking.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Landtransport

ADR
	Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften	
VN-nummer:	Niet van toepassing	
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:Niet van toepassing	
Transportgevarenklasse(n):Niet van toepassing
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing	
Milieugevaren:	Niet van toepassing	
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet bekend	

RID
	Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften	
VN-nummer:	Niet van toepassing	
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:Niet van toepassing	
Transportgevarenklasse(n):Niet van toepassing
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing	
Milieugevaren:	Niet van toepassing	
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet bekend	

Binnenvaarttransport
ADN
	Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften	
VN-nummer:	Niet van toepassing	
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:Niet van toepassing	
Transportgevarenklasse(n):Niet van toepassing
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing	
Milieugevaren:	Niet van toepassing	
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:Niet bekend	

Transport in binnenvaarttanker / schip voor droge lading in bulk.
Niet geëvalueerd

Zeetransport

IMDG
Sea transport

IMDG

Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften	Not classified as a dangerous good under transport regulations	
VN-nummer:Niet van toepassing	UN number:	Not applicable	
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	Niet van toepassing	UN proper shipping name:	Not applicable	
Transportgevarenklasse(n):Niet van toepassing	Transport hazard class(es):	Not applicable	
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing	Packing group:	Not applicable	
Milieugevaren:	Niet van toepassing	Environmental hazards:	Not applicable	
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet bekend	Special precautions for user	None known	

Luchttransport

IATA/ICAO
Air transport

IATA/ICAO
		
Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften	Not classified as a dangerous good under transport regulations	
VN-nummer:Niet van toepassing	UN number:	Not applicable	
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	Niet van toepassing	UN proper shipping name:	Not applicable	
Transportgevarenklasse(n):Niet van toepassing	Transport hazard class(es):Not applicable	
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing	Packing group:	Not applicable	
Milieugevaren:	Niet van toepassing	Environmental hazards:	Not applicable	
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet bekend	Special precautions for user	None known	

14.1. VN-nummer
Zie overeenkomstige inschrijving voor "UN-nummer" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Zie overeenkomstige inschrijving voor “UN proper shipping name” voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.3. Transportgevarenklasse(n)
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Transport gevarenklassen" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.4. Verpakkingsgroep
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Verpakkingsgroep" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.5. Milieugevaren
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Milieugevaren" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Speciale voorzorgmaatregelen voor de gebruiker" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II van MARPOL en de IBC-code
Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code
	
Verordening:	Niet geëvalueerdRegulation:	Not evaluated	
Verzending goedgekeurd:	Niet geëvalueerdShipment approved:	Not evaluated	
Naam van verontreiniging:	Niet geëvalueerdPollution name:	Not evaluated	
Verontreinigingscategorie:	Niet geëvalueerdPollution category:	Not evaluated	
Type schip:	Niet geëvalueerdShip Type:	Not evaluated	

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Indien nog andere wettelijke voorschriften van toepassing zijn die niet elders in dit veiligheidsinformatieblad zijn vermeld, dan is het in deze subrubriek beschreven.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Chemische veiligheidsbeoordeling (CSA) niet vereist.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Integrale tekst van de indelingen, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevaren aanduidingen, indien vermeld in rubriek 2 of 3:
Skin Corr./Irrit.	Huidcorrosie/-irritatie	
Eye Dam./Irrit.	Ernstig oogletsel/oogirritatie	
STOT SE	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm.	
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.	
H315	Veroorzaakt huidirritatie.	
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.	

De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en beschrijven het product met het oog op veiligheidsvereisten. Dit veiligheidsinformatieblad is noch een Certificate of Analysis (CoA), noch een technisch informatieblad en mag op geen enkele wijze als een specificatie overeenkomst worden beschouwd. Geïdentificeerde toepassingen in dit veiligheidsinformatieblad zijn op geen enkele wijze als een akkoord te beschouwen over een overeengekomen contractuele kwaliteit van de stof / mengsel noch als een contractueel aangewezen toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van ons product om zeker te stellen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving in acht worden genomen.

Verticale lijnen aan de linker zijde duiden de veranderingen t.o.v. de vorige versie aan.